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本期要点速览
	栏目
	本期要点

	一、法规标准、授权与实施节点
	本期暂无可刊发条目。

	二、监督抽查、召回与质量风险
	•	法国通报肉类吸水垫分层，丹麦记录禁售和从接收方撤回；原记录未说明具体失效机理。
•	原记录列铝迁移15.3 mg/kg、比较限值5 mg/kg，并记撤市；不能把迁移量理解为铝材总含量。

	三、迁移物、NIAS与检测评价技术
	•	两种方法的连续三次迁移结果均上升；原记录重点是材料不稳定，不能误写为超过15 mg/kg。

	四、新材料、结构设计与食品应用
	本期暂无可刊发条目。

	五、市场准入、供应链与合规文件
	本期暂无可刊发条目。

	六、再生循环、绿色包装与行业标准化
	本期暂无可刊发条目。


本刊于2026年10月18日编制，覆盖期保持原周五16:30七天窗口。本期精选3条欧盟食品接触材料通报，聚焦肉类吸水垫分层、铝瓶迁移及密胺盘重复接触稳定性。国内及产业来源本轮未核得可入选的合格新增，部分入口访问或覆盖受限，不等同没有更新。
二、监督抽查、召回与质量风险
德国来源肉类吸水垫出现分层：复核包装完整性与批次追溯
欧盟｜2026-10-13通报核验
10月13日核验的RASFF通报2026.9070涉及德国来源肉类吸水垫（Meat Pad）分层问题。通报国为法国，依据消费者投诉，类型为“供关注的信息通报”，风险判断为“潜在风险”。原记录列有丹麦采取禁售及从接收方撤回的措施，并显示产品流向多个欧洲市场。
公开记录未给出分层发生的位置、材料结构、脱落物或迁移试验结果，不能直接归因为胶黏剂、纤维或某种添加剂。建议包装及肉制品企业按涉事批次核对供应链和流向，并在真实肉汁、冷藏时间及运输挤压条件下复核层间结合、封边和吸液后完整性。风险筛查应同时关注材料合规与使用过程中的结构稳定。
来源 欧盟委员会RASFF｜2026.9070
西班牙来源铝制饮水瓶迁移通报：结果与官方风险等级分别解读
欧盟｜2026-10-15通报核验
法国在10月15日核验的RASFF通报2026.9151涉及西班牙来源铝制饮水瓶。原记录列铝迁移结果15.3 mg/kg，比较限值为5 mg/kg；类型为“供跟进的信息通报”，风险判断为“不严重”，法国采取撤市措施。产品为带登山扣瓶盖的黑色饮水瓶，标示容量800 mL，流向法国、意大利、葡萄牙和西班牙。
采样日期为2026年5月27日，本刊按10月15日通报核验节点收录，不写成当周采样。数值为迁移结果，公开记录未给出完整接触条件及比较限值的法律依据；不能自动推定中国标准不合格，也不能因官方风险等级为“不严重”而忽略撤市措施。建议按预期盛装介质、温度、时间和重复使用条件复核内表面保护、使用说明及目标市场判定依据。
来源 欧盟委员会RASFF｜2026.9151
三、迁移物、NIAS与检测评价技术
密胺盘甲醛迁移逐次上升：单次低于列示限值仍需审查稳定性
欧盟｜2026-10-14通报核验
波兰在10月14日核验的RASFF通报2026.9121涉及中国来源密胺盘，类型为“供跟进的信息通报”，风险判断为“可能严重”，采取通知主管机关措施。原文风险说明指出材料不稳定，并列出3%乙酸、70℃接触2小时条件下的连续三次甲醛迁移结果。
乙酰丙酮法的三次均值依次为1.16、1.50和2.73 mg/kg。
变色酸法的三次均值依次为1.29、2.01和2.94 mg/kg。
原记录另列的比较限值为15 mg/kg，各次均值均未超过该值；两种方法的结果均逐次增加，且各结果均列有不确定度。原文指出材料不稳定，不能将该通报改写为“甲醛迁移超限”。技术评价应关注连续接触中的材料稳定性和迁移变化。
采样日期为9月17日，公开记录未提供完整实验报告和全部判定论证。建议实验室保留每轮结果及其不确定度，复核试验顺序、接触条件、方法差异和趋势判断；供应商应结合重复使用声明评价材料稳定性。不能用一次低于限值的结果替代完整适用性判断，也不能由单条通报推断全部密胺制品。
来源 欧盟委员会RASFF｜2026.9121
使用说明
本刊保留六栏监测框架，无合格新增的栏目不以旧闻补位。两个卫健委定向栏目已独立核至窗口下界，未见本期新增；24个计划来源均有实际处置，一般来源部分为局部核验、访问失败或共享故障冷却，不作全面覆盖声明。RASFF使用合格共享快照及原始明细，以通报核验节点收录，采样日期另列；边界日时区未定记录不纳入。快照取得于10月17日，正文仅采用本期以内可识别的事实与措施；迁移量、比较限值、官方风险等级及建议分别表达。
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